C

B

A

1、比较上图A、B、C三点流量、压力

2、设计液位检测，与液位密度无关

3、储水库开梯形孔，求维持液位在梯形上方1m所需的入水流量

4、血压计填空

5、LVDT全称及分析填空

6、增量码盘XY相及XYZ相设计

7、达芬奇及伯努利