|  |
| --- |
| **清华大学本科生考试试题专用纸**  考试课程 计算机网络及应用 （ A 卷） 2014 年 1月 15 日  姓名 班级 学号  **1、简答题（40分）**   1. 以太网的最小帧长和最大帧长各是多少字节？这里不用计入前同步码（preamble）部分的8个字节。为什么以太网有最小帧长和最大帧长的限制？（提示：说明帧太长或者太短各有何优缺点。4分） 2. 例举出2种典型采用UDP作为运输层协议的协议名称（注意：请写协议名称，而非应用俗称，2分） 3. 假设用户A（166.111.140.3）和用户B（58.66.11.2）同时访问新浪网页服务器（202.108.33.60）浏览新闻，请简要解释服务器在运输层和套接字之间层面是怎么进行分解/复用来自用户A和B的不同数据包的，并示范性地写出具体的区分标志元组。（3分） 4. 假设用户A（166.111.140.3）和用户B（58.66.11.2）同时连接某台视频服务器（132.28.9.6），该服务器在端口6876提供无连接的视频流服务，请简要解释服务器在运输层和套接字之间层面是怎么进行分解/复用来自用户A和B的不同数据包的，并示范性地写出具体的区分标志元组。（3分） 5. UDP报文头和TCP报文头的长度各自为多少字节？（2分） 并举例写出TCP报文头的6个典型的重要字段域。（3分） 6. rdt3.0相对于不可靠数据传输使用了哪些技术手段？（4分） 7. DHCP协议属于哪一层的协议？tracert功能由哪些协议实现？（3分） 8. IPv6的地址长度有多少位bit？IPv6的报头长度是多少？与IPv4在报头格式上最主要的两个区别是什么？（4分） 9. 简要说明为什么运输层和链路层都可能提供可靠数据传输服务，并举例指出链路层的可靠数据传输服务具体在什么局域网技术中得到了使用。（4分） 10. 802.11协议和802.3协议各自采用了什么链路访问技术？并指出两者之间最主要的两个区别。（4分） 11. 某ISP拥有IP地址空间202.168.10.0/23，需要给一家拥有100台主机的公司分配地址，请给出一种有效且浪费少的地址分配方案：写出该公司被分配的网络地址和子网掩码，并指出该公司可以使用的有效IP地址区间。（4分）   **2、可靠数据传输原理（10分）**  画出rdt3.0的发送方sender的有限状态自动机FSM。  提示信息：假设只使用0和1两种序号，部分可能用到的函数名称如下，其余自己视情况补充完整，rdt\_send(data), rdt\_rcv(rcvpkt), corrupt(rcvpkt), sndpkt=make\_pkt(0,data,checksum), udt\_send(sndpkt), isACK(rcvpkt,1), start\_timer。  **3. 滑动窗口协议、选择性重传协议和TCP协议（8分）**  在t=0时刻开始，我们需要发送编号为0 1 2 3 4 5 6 7 8 9的10个数据分组，假设：滑动窗口N=4，发送N个数据分组所需的传输时延约等于0.4\*RTT时延，定时器的超时时间间隔设置为2\*RTT。   1. 如果仅有编号为2的数据分组在传输过程中丢失了，指出在GBN协议下发送方在编号2的数据分组的计时器超时后，后续所发送的N个数据分组的编号。（2分） 2. 与上述情况相同，指出在SR协议下发送方在仅有编号2的数据分组的计时器超时后，后续所发送的N个数据分组的编号。（2分） 3. 与上述情况相同，但仅有编号0的数据分组丢失，指出在TCP Reno协议下发送方所收到的前2个ACK确认码的所对应的分组编号，并粗略估算发送方将在什么时刻重传编号0的数据分组。（4分）   **4．TCP传输过程的延迟分析（8分）**   1. 分析TCP建立连接和传输数据所产生的时延，指出该时延的三种组成部分。（2分） 2. 假设使用HTTP协议访问某个web页面，该页面的html对象大小为100KByte，该页面中还包含10个大小均为100KByte的对象（如图片、flash等），链路带宽为10Mbps，链路的正常RTT往返时延为100ms。   如果使用非持久HTTP方式，估算相应的TCP传输延迟；  如果使用支持5个并行连接的非持久HTTP方式，估算相应的TCP传输延迟；  如果使用非流水线的持久HTTP方式，估算相应的TCP传输延迟。（6分，注意：其中有一过于复杂的时延项可以用符号表示，无需计算其具体数值）  **5. 链路层技术（6分）**  使用循环冗余检测CRC技术计算下列数据D的CRC校验码R，其中数据比特串D=1011010011，生成多项式G=1101.  **6. 综合分析题（6分）**  在一个刚刚搭建好的全新的局域网内，假设所有缓存信息都是空白的情况下，如果你使用其中一台经双绞线联网的主机，在浏览器中敲入www.sina.com.cn，按下回车键之后，在等待web页面呈现在你的屏幕这段时间内，列举该主机可能使用到的相关协议并就各自作用做简单解释。  **7、路由算法（12分）**   1. （6分）考虑下图所示网络，根据给出的链路费用，用Dijkstra (链路状态)算法计算从节点A到网络中所有其他节点的最短路径。计算过程用课本中的表格形式表示。      1. （6分）在某个网络中，节点Z有两个相邻节点X、Y。Z到X的链路费用是2，从Z到Y的链路费用是6。假设X和Y发送给Z的距离表如下。其中s1、s2、s3、t1、t2、t3、f和g都是网络中的节点。     当节点Z收到来自X和Y的距离表之后，请更新如下的Z的距离表。给出必要的计算过程。    **8、ALOHA多路访问协议（10分）**   1. 详细推导时隙ALOHA的信道最优效率E\*和所对应的最优重试概率p\*. （5分） 2. 详细推导纯ALOHA的信道最优效率E\*和所对应的最优重试概率p\*.（5分）  (假设：用户数量N足够大，且在每个帧传播单位时间内用户均以概率p尝试传输) |